Auerswald COMpact 5200
Modulares ITK-System (VoIP, ISDN, analog) mit 6 Modulsteckplätzen, max. 14 Amtkanäle, empfohlen bis 32 Teilnehmer, zentrales Voicemail- und Faxsystem sowie max. 8 Türsprechanschlüsse, besonders energieeffizient (Auszeichnung mit Blauer Engel)
1.	Zentraleinheit
Grundeinheit als Wandmontagegerät mit 6 freien Steckplätzen für Erweiterungsmodule.
Grundausbau
•	4 VoIP-Kanäle, intern/extern/dynamisch nutzbar
•	Schaltnetzteil ausgelegt für maximalen Ausbau des Systems
•	1 Ethernet-Schnittstelle 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) für Netzwerk oder PC-Anschluss mit folgenden Funktionen:
-	Systemadministration über Netzwerk/LAN 	(Systemkonfiguration, Adressbücher, Gesprächsdaten, 	Weckzeiten, Firmware-Update, LAN-TAPI)
-	VoIP-Anbindung an das Netzwerk (LAN)
-	Drucken von Einzelgesprächsnachweisen (Rechnungsdruck Hotel)
•	1 USB-Host-Schnittstelle (2.0) zum Anschluss eines Speichermediums für das zentrale Voicemail- und Faxsystem oder eines Druckers
Maximalausbau
•	Maximal 14 externe Kanäle, darin
bis zu 14 VoIP-Kanäle
bis zu 3 S0-Ports
bis zu 6 POTS-Anschlüsse
•	Empfohlen für bis zu 32 Teilnehmer
max. 32 IP-Teilnehmer
max. 10 S0-Ports (S0/UP0)
max. 20 Analogports
Systemfunktionen
•	Amtberechtigungen zur Kostensenkung und für Mehrfirmenbetrieb
•	Anlagenprofile (max. 10 Konfigurationen) automatisch über interne Echtzeituhr, manuell per Telefon von intern und extern schalten
•	Apothekerschaltung intern / extern
•	Automatische anlagenweite Amtholung
•	Babyruf/Seniorenruf (Direktruf)
•	Busy-on-Busy für interne und externe Rufe
•	Call-Through
•	Chef-Sekretariats-Funktion mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen
•	Direkter Amtapparat
•	Durchsage (InterCom) an schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone, einzeln und an Gruppe
•	Feiertagstabelle für automatische Schaltung der Anlagenprofile und Weckrufe
•	Gesprächsdatenmanagement mit 18.000 Datensätzen
•	Gesprächsübernahme (z. B. vom integrierten Anrufbeantworter)
•	Gruppenanruferlisten mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen
•	Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten
•	Klingelrhythmus unterschiedlich für Intern-, Amt- und Türruf
•	Least Cost Routing Soft-LCR für VoIP, ISDN und analog
•	Makeln, Dreierkonferenz intern / im Amt / über 2. B-Kanal
•	10 Notrufnummern mit Sonderrechten
•	Offene Rückfrage
•	Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), individualisierbar
•	Parallelruf, Ruf eines beliebigen zweiten Ziels
•	Pick-up gezielt / global
•	Pick-up-Vorabfrage mit schnurgebundenen IP-Systemtelefonen
•	Projektierung von Gesprächen
•	Rufumleitung, Follow me intern, kaskadierbar
•	Systemtelefonie, schnurgebunden und schnurlos
•	Text vor Melden sofort oder bei besetzt, 10 Ansagen speicherbar
•	Wartefeld mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen für max. 14 gleichzeitige Amtgespräche
•	Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext als WAV-Datei vom PC ladbar
•	Weckfunktion, 3 Weckansagen zeitabhängig schaltbar
VoIP
•	4 VoIP-Kanäle (extern/intern/dynamisch) im Grundausbau
•	SIP-konform nach RFC 3261
•	VoIP-Codecs: G.711, G.726, iLBC
•	VoIP-Mehrgeräte- und Anlagenanschluss (SIP-Trunking)
•	Erweiterbar auf 8/12/16 VoIP-Kanäle (extern/intern/dynamisch) per Freischaltung
•	Fax über IP (T.38 nach ITU-T) extern per Freischaltung
•	Hohe Sprachqualität durch optimierte Echo-Unterdrückung
•	Reservierung von Sprachkanälen
•	Integration außenliegender Nebenstellen und mobiler VoIP-Clients
•	Unterstützung von Soft-Phones (z. B. X-Lite, Ninja, XMeeting)
•	Verschlüsselung der Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP) 
•	VoIP-Systemtelefonie mit COMfortel 1400 IP, 2600 IP und 3600 IP
•	Volle Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke etc.)
SIP-Komfortfunktionen für Standard-SIP-Telefone
•	SIP-BLF (Busy Lamp Field), Belegtlampenfeld nach RFC 4235
•	Pick-up Vorabfrage
•	SIP-MWI (Message Waiting Indication), Überwachung der zentralen Voicemail- und Faxboxen nach RFC 3842
•	SIP-Textmessages nach RFC 3428
ISDN-Leistungsmerkmale
•	Anklopfen (CW)
•	Anzeige der Rufnummer des Umleiters (RgN)
•	Anzeige (COLP) und Anzeigeunterdrückung (COLR) der Zielrufnummer beim Anrufer
•	Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP)
•	Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS), bei Nichtmelden (CCNR)
•	Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
•	Gebühreninformationen (AOCE / AOCD)
•	Rufumleitung bei besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR), ständig (CFU), einer Durchwahl (CD (PR)), konfigurationsabhängig
•	Übermittlung kundenspezifischer Rufnummern (CLIP no screening)
Sicherheitsfunktionen
•	Verschlüsselter Zugriff auf die Weboberfläche (https)
•	Automatische IP-Sperrliste
•	6 Amtberechtigungsarten
•	Einstellbare Berechtigungsebenen mit Passwortschutz 
•	Privater Amtzugang mit personenbezogener PIN
•	Dringlichkeitsruf
•	10 Sperr- und 10 Freiwerke kommend und gehend, aus einem Pool von 100 Rufnummern
•	Notrufspeicher, 10 Rufnummern mit Sonderrechten und Notrufvorrangschaltung
•	Raumüberwachung intern/Amt
Voicemail und Fax
•	1 Voicemailkanal und 1 Voicemailbox im Grundausbau, Erweiterung auf max. 8 Voicemail- und Faxkanäle mit je 40 Boxen möglich
•	Speicherung der Sprach- und Faxnachrichten auf USB-Speicher (nicht im Lieferumfang)
•	Aufzeichnung von max. 120 Stunden Sprachnachrichten inkl. Ansagen bzw. ca. 3.500 Faxseiten (bei 4 GByte Speicher, nicht im Lieferumfang):
-	10 Ansagen pro Voicemailbox 
-	999 Nachrichten pro Voicemail- und Faxbox
-	Begrenzung der Aufzeichnungszeit pro Voicemailbox und pro Gespräch 
-	Begrenzung des Speichers pro Faxbox
•	Automatische Bereinigung von Sprach- und Faxnachrichten
•	Rufannahme und individuelle Ansagen, abhängig von Rufnummer, Uhrzeit und Ruftyp
•	Komfortable Menüführung über schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone
•	Vertreterfunktion
•	Fax über IP (T.38 nach ITU-T) extern per Freischaltung
•	Faxversand über das Netzwerk (Druckertreiber für Windows 7/8.1/10 / Mac OS X)
•	Intelligente Nachrichten- und Faxweiterleitung per E-Mail
-	Sprachnachrichten als WAVE/MP3, Faxnachrichten als PDF
-	Bis zu 10 Empfänger pro Voicemail- und Faxbox
-	SSL-Verschlüsselung möglich
-	Unterstützte Mailprovider/-server: Google, T-Online, WEB.DE, iCloud, GMX, Microsoft Exchange, Tobit David, Sendmail, Postfix, etc.
•	Separates Archiv zum Ablegen bereits gelesener bzw. abgehörter Nachrichten
•	Sprachunterstützte Bedienung der Mailboxen lokal und aus der Ferne
•	Weiterleiten und kopieren von Sprach- und Faxnachrichten auf andere Voicemail- und Faxboxen
•	Zeitabhängiges Ein- und Ausschalten der Voicemailboxen
•	Fernabfrage der Voicemailboxen inkl. Sprachführung
UCC-Funktionen mit PBX Call Assist 2
•	Rufaufbau- und -abbau über den PC, inkl. Outlook-PlugIn
•	Präsenzmanagement mit automatischer Statuserkennung
•	Instant Messaging für alle PBX Call Assist 2 User
•	Kontaktdaten für lokale User und aus externen Datenbanken
Zentrale Adressbücher
•	2.000 Kontakte inkl. Foto, Adressen und Rufnummern
•	Getrennte Adressbücher für Abteilungen und Mehrfirmenbetrieb
•	Komfortable Bedienung über COMfortel-Systemtelefone
•	Unterschiedliche Berechtigungsstufen für Administratoren und Benutzer
•	Benutzerfreundliches Webinterface
•	Publikation der Adressbücher über LDAP
•	Importmöglichkeit von VCF- und CSV-Dateien
Gebäude- und Heimautomation
•	Max. 24 Aktoren, z. B. Auerswald a/b-Schaltmodule oder per http mit IP-Schaltrelais
•	KNX/EIB-Integration via IP, z. B. mit den GIRA HomeServer
•	Heizung-, Klimaanlagen-, Beleuchtung- und Jalousien-Steuerung uhrzeitgesteuert oder auf Tastendruck mit COMfortel-Systemtelefonen
•	Volle Integration von VoIP- und Analog-Türsprechsystemen
•	Unterstützung auch für IP-Video-Türsprechsysteme
Software-Schnittstellen (APIs)
•	Abrufen der Gesprächsdatenlisten per SFTP
•	LAN-TAPI (4 Clients im Lieferumfang)
•	Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), individualisierbar
•	PBX-Control-API zur Steuerung von Systemfunktionen, z. B. Anruferliste abrufen, Anrufweiterschaltungen ein- und ausschalten, Konfigurationsumschaltung, Versand von Faxnachrichten und Voicemails
Freischaltbare Optionen
•	Systemaktivierung (für den Betrieb des Systems erforderlich)
•	Erweiterung um 4 VoIP-Kanäle auf 8/12/16 Kanäle
(maximal 16 VoIP-Kanäle im System möglich)
•	Erweiterung auf je 20 bzw. 40 Voicemail- und Faxboxen 
•	Automatische Zentralen (10 Stk.)
•	PBX Call Assist 2 (max. 40 Teilnehmer)
•	Hotelfunktion mit COMfortel-ISDN-Systemtelefonen
•	LAN-TAPI (für alle Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
•	SIP-Komfortpaket für Standard-SIP-Telefone
Installation und Wartung
•	Hinweis: Systemaktivierung durch einen Auerswald Fachhandelspartner erforderlich (kostenpflichtig)
•	Administration über Weboberfläche, auch aus der Ferne
•	Anlagensoftware-Update per PC-Upload lokal und aus der Ferne
•	Anlagenzugang lokal über Ethernet und aus der Ferne über Internet
•	Provider Templates für alle wichtigen Anbieter zur einfachen Einrichtung der VoIP-Anschlüsse
•	Einstellbare Berechtigungsebenen mit Passwortschutz
•	Verschlüsselter Zugriff auf die Weboberfläche (https)
•	Unterstützung von IPv6
•	Zentrale Konfiguration der IP-Systemtelefone
•	Meldungen zu Sicherheit und Funktionsstörungen per E-Mail
Technische Daten
Maße (B x H x T):	334 mm x 331 mm x 94,5 mm
Farbe:	anthrazit, hellgrau
Montageart:	Wand
Gewicht:	1,6 kg
Leistungsaufn.:	min. 5 W, max. 65 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten 

2.	Modul für digitale ISDN-Anschlüsse (2 Ports)
Auerswald COMpact 2BRI-Modul
Digitales Einsteckmodul mit 2 ISDN-Ports. Jeder Port wahlweise als Amtanschluss (S0) oder für Teilnehmeranschaltung (S0/UP0) verwendbar.
Leistungsumfang
•	2 ISDN-Ports, schaltbar extern (S0) – intern (S0/UP0)
•	Mehrgeräte- oder TK-Anlagenanschluss am Amt,
Euro-ISDN (DSS1), auch gemischter Betrieb möglich
•	Intern wahlweise als S0- (4-Draht) oder UP0-Port (2-Draht), Mehrgeräteanschluss, Euro-ISDN (DSS1)
Technische Daten
Zubehör:	2 x ISDN-Anschlusskabel mit 
RJ-45-Westernstecker
Maße (B x H x T):	160 mm x 70 mm x 25 mm
Gewicht:	80 g
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
3.	Modul analoge Amtanschlüsse (FXO)
(2 Amtports)
Auerswald COMpact 2FXO-Modul
Einsteckmodul zur Anschaltung von zwei analogen Amtanschlüssen.
Leistungsumfang
•	2 analoge Amtports (CLIP/CNIP-fähig, MFV), Impedanz einstellbar
•	Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
•	Aktive und passive Faxweiche
•	Umsetzung von ISDN-Komfortfunktionen, z. B. Rufnummernunterdrückung, Anrufweiterschaltung
•	Besetztton- und Schleifenstromerkennung
Technische Daten
Zubehör:	2 x Anschlusskabel RJ11/RJ11
2 x TAE-F-Adapter
Maße (B x H x T):	160 mm x 70 mm x 25 mm
Gewicht:	60 g
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
4.	Modul für analoge Teilnehmeranschlüsse 
(4 Ports)
Auerswald COMpact 4FXS-Modul
Analoges Einsteckmodul zum Anschluss von bis zu 4 analogen Endgeräten mit Rufnummern- und Namenanzeige.
Leistungsumfang
•	4 analoge Teilnehmeranschlüsse mit symmetrischer Anschaltung
•	Unterstützte Wahlverfahren IWV und MFV
•	Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP), aus dem zentralen Adressbüchern der Anlage
•	Reichweite bis zu 790 m, 2-adrig
•	Flashzeit von 100 ms bis 1000 ms für jeden analogen Teilnehmeranschluss getrennt einstellbar
Technische Daten
Maße (B x H x T):	160 mm x 70 mm x 25 mm
Gewicht:	65 g
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

5.	Analogtelefon
Auerswald COMfortel® 600
Analoges Tisch- bzw. Wandtelefon mit kontrastreichem Display und Zielwahltasten zum Anschluss an einen internen a/b-Port
Anschlussmöglichkeiten
•	1 a/b-Port zur Telefonanlage (RJ11)
•	Stromversorgung über den a/b-Port, kein Netzteil erforderlich
•	1 Headset-Anschluss (schnurgebunden, RJ10)
Leistungsumfang
•	3-zeiliges LCD, alphanumerisch, monochrom
•	Display-LED zur Signalisierung von aktiven Gesprächen, eingehenden und vergeblichen Anrufen
•	Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
•	Telefonbuch für 99 Rufnummern mit Namen
•	10 programmierbare Tasten für Zielwahlen 
•	Freisprechen
•	Rückfragetaste zum Weiterleiten von Gesprächen
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	Wandmontagefähig
•	Menüsprache einstellbar
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	Anschlusskabel RJ-11/RJ-11, ca. 3 m
Maße (B x H x T):	223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
Gewicht:	940 g
Leistungsaufn.:	max. 0,8 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
6.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 1200
Tisch- bzw. Wandtelefon zum Anschluss an den internen S0- oder UP0-Ports, mit automatischer Erkennung der Anschlussart
Anschlussmöglichkeiten
•	1 S0- oder UP0-Port zur Telefonanlage (Westernbuchse)
•	Stromversorgung über den Systemanschluss (S0-/UP0-Port), kein Netzteil erforderlich
Leistungsumfang
•	beleuchtetes Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixeln
•	14 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Zurück, einen Schritt oder eine Menü-Ebene zurück
-	DEL, löscht das Zeichen links neben Cursor
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	10 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen:
-	Belegtlampen-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Display-LED zur Signalisierung von aktiven Gesprächen, eingehemden und vergeblichen Anrufen
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	Wandmontagefähig
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	1.600 Telefonbucheinträge im Telefon, max. 4 Rufnummern pro Eintrag
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Stromsparfunktion automatisch nach Zeit, auf Tastendruck oder konfigurationsabhängig aktivierbar
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update mit Kopierfunktion auf weitere angeschlossene Systemtelefone COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	ISDN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
Maße (B x H x T):	223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
Gewicht:	950 g
Leistungsaufn.:	min. 1,1 W, max. 2 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
7.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 1400
Tisch- bzw. Wandtelefon zum Anschluss an den internen S0- oder UP0-Ports, mit automatischer Erkennung der Anschlussart
Anschlussmöglichkeiten
•	1 S0- oder UP0-Port zur Telefonanlage (Westernbuchse)
•	Stromversorgung über den Systemanschluss (S0-/UP0-Port), kein Netzteil erforderlich
•	1 Headset-Anschluss (schnurgebunden)
•	1 Steckplatz für eine SD-/SDHC-Speicherkarte
(SD-Karte bis 16 Gigabyte einsetzbar)
Leistungsumfang
•	Großes 3,5‘‘ TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln, Touchfunktion (resistiv) sowie automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tastensteuerung
•	Anzeige des kompletten Verbindungsweges, z. B. Amtport – Umleiter – Teilnehmer
•	14 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Zurück, einen Schritt oder eine Menü-Ebene zurück
-	DEL, löscht das Zeichen links neben Cursor
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	10 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen:
-	Belegtlampen-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Display-LED zur Signalisierung von aktiven Gesprächen, eingehemden und vergeblichen Anrufen
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	Wandmontagefähig
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	1.600 Telefonbucheinträge im Telefon, max. 4 Rufnummern pro Eintrag
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Stromsparfunktion automatisch nach Zeit, auf Tastendruck oder konfigurationsabhängig aktivierbar
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update mit Kopierfunktion auf weitere angeschlossene Systemtelefone COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
Voicemail-Funktion
•	Aktivierung durch kostenpflichtige Freischaltung und Stecken einer SD-/SDHC-Karte 
•	Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
•	30 Stunden Aufzeichnungszeit pro Gigabyte der SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
•	Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
•	Steuerung über die Funktionstasten des Telefons
•	Mitschneide- und Notizfunktion
•	Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp (anonym/Gruppe/extern/intern/Tür/Freiwerk)
•	Nachrichtenweiterleitung
•	Abfrage von extern durch Rufnummernerkennung
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	ISDN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
Maße (B x H x T):	223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
Gewicht:	980 g
Leistungsaufn.:	min. 1,1 W, max. 2 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
8.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 1600
Tischtelefon zum Anschluss an den internen S0-oder UP0-Ports, mit automatischer Erkennung der Anschlussart
Anschlussmöglichkeiten
•	1 S0- oder UP0-Port zur Telefonanlage (Westernbuchse)
•	Stromversorgung über den Systemanschluss (S0-/UP0-Port), kein Netzteil erforderlich
•	1 Headset-Anschluss (schnurgebunden)
Leistungsumfang
•	beleuchtetes Grafikdisplay mit 128 x 32 Pixeln und Touchfunktion (resistiv)
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	15 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen:
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	1.600 Telefonbucheinträge im Telefon, max. 4 Rufnummern pro Eintrag
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Stromsparfunktion automatisch nach Zeit, auf Tastendruck oder konfigurationsabhängig aktivierbar
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update mit Kopierfunktion auf weitere angeschlossene Systemtelefone COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
Technische Daten
Farbe:	schwarz, weiß
Zubehör:	ISDN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
Maße (B x H x T):	275 mm x 113/135/155 mm x 210 mm
Gewicht:	980 g
Leistungsaufn.:	min. 0,9 W, max. 1,7 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
9.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 2600
Tischtelefon zum Anschluss an den internen S0-oder UP0-Ports, mit automatischer Erkennung der Anschlussart.
Anschlussmöglichkeiten
•	1 S0- oder UP0-Port zur Telefonanlage (Westernbuchse)
•	Stromversorgung über den Systemanschluss (S0-/UP0-Port), kein Netzteil erforderlich
•	1 Modulanschluss für maximal 3 Beistellmodule COMfortel Xtension300
•	1 Headset-Anschluss mit DHSG-Unterstützung
•	1 Steckplatz für eine SD-/SDHC-Speicherkarte
(SD-Karte bis 16 Gigabyte einsetzbar)
•	1 USB-Port für TAPI und zur Programmierung
•	1 Anschluss für ein optionales Steckernetzteil, nur in Verbindung mit COMfortel Xtension300 notwendig
Leistungsumfang
•	Großes 4,3‘‘ TFT-Farbdisplay mit 480 x 272 Pixeln, Touchfunktion (resistiv) sowie automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tastensteuerung
•	Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	Anzeige des kompletten Verbindungsweges, z. B. Amtport – Umleiter – Teilnehmer
•	12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	15 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	1.600 Telefonbucheinträge im Telefon, max. 4 Rufnummern pro Eintrag
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Stromsparfunktion automatisch nach Zeit, auf Tastendruck oder konfigurationsabhängig aktivierbar
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update mit Kopierfunktion auf weitere angeschlossene Systemtelefone COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
Datenschnittstelle (USB)
•	TAPI 2.1 für CTI (Telefon)
•	Gerätekonfiguration
Voicemail-Funktion
•	Aktivierung durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte 
•	Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
•	30 Stunden Aufzeichnungszeit pro Gigabyte der SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
•	Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
•	Steuerung über die Funktionstasten des Telefons
•	Mitschneide- und Notizfunktion
•	Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp (anonym/Gruppe/extern/intern/Tür/Freiwerk)
•	Nachrichtenweiterleitung
•	Abfrage von extern durch Rufnummernerkennung
Technische Daten
Farbe:	schwarz, weiß
Zubehör:	ISDN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m USB-Anschlusskabel
Maße (B x H x T):	275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
Gewicht:	1,05 kg
Leistungsaufn.:	min. 1,1 W, max. 1,9 W (ohne Tastenerweiterungsmodule COMfortel Xtension300)
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten 
10.	IP-Telefon
Auerswald COMfortel® 1200 IP
Tisch- bzw. Wandtelefon zum Anschluss in einem Netzwerk (LAN)
Anschlussmöglichkeiten
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) Ethernet-Port zum Anschluss an das Netzwerk (LAN)
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) Ethernet-Port zum Anschluss eines weiteren Gerätes (z.B. PC)
•	Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)
Leistungsumfang
•	Monochromes Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixeln und automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und dem zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
•	Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
•	Mikrofonstummschaltung
•	Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
•	Wandmontagefähig
•	Programmierbare Funktionstasten (10)
•	Telefonbuch, 300 Einträge lokal im Telefon
•	Zugriff auf zentrale Adressdaten via LDAP
•	2 SIP-Accounts
•	SIP konform nach RFC 3261
•	Belegtlampenfeld (BLF)
•	Datum und Uhrzeit via NTP
•	Einfache Einbindung als außen liegende Nebenstelle über das Internet
•	Integrierter HTTP-/HTTPS-Webserver
•	Integrierter VPN-Client
•	Masseninstallation über Provisioning-Server (HTTP, HTTPS)
•	Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv)
•	STUN (UDP over NAT)
•	Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
•	Transport Layer Security (TLS)
•	Verschlüsselte Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
•	VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
•	VoIP-Codecs G.711μ-Law/a-Law und iLBC
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45, ca. 3 m
Maße (B x H x T):	223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
Gewicht:	950 g
Leistungsaufn.:	min. 2,5 W, max. 3,5 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
11.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 1400 IP
Tisch- bzw. Wandtelefon mit Googles Android und optionaler Anrufbeantworterfunktion zum Anschluss in einem Netzwerk (LAN).
Anschlussmöglichkeiten
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s)  Ethernet-Port zum Anschluss an das Netzwerk (LAN)
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s)  Ethernet-Port zum Anschluss eines weiteren Gerätes (z. B. PC)
•	Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)
•	1 Headset-Anschluss (schnurgebunden)
•	1 Steckplatz für eine SD-/SDHC-Speicherkarte
(SD-Karte bis 16 Gigabyte einsetzbar)
Leistungsumfang
•	Großes 3,5‘‘ TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln, Touchfunktion (resistiv) sowie automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	SIP-konform nach RFC 3261
•	Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tastensteuerung
•	14 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Zurück, einen Schritt oder eine Menü-Ebene zurück
-	DEL, löscht das Zeichen links neben Cursor
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	10 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen:
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	Mehr als 2.000 Adressbucheinträge im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Einfache Synchronisierung von Kalender- und Kontaktdaten sowie E-Mails mit Microsoft® Exchange, Google™, TelekomCloud, iCloud, Yahoo (ActiveSync, CardDAV und CalDAV) – Aktivierung durch kostenpflichtige Freischaltung
•	Unterstützung von IP-Video-Türstationen
•	Stromsparfunktion
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update 
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
•	Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
•	Verschlüsselte Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
•	Integrierter VPN-Client (Open VPN / IPsec)
•	VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
Voicemail-Funktion
•	Aktivierung durch kostenpflichtige Freischaltung und Stecken einer SD-/SDHC-Karte 
•	30 Stunden Aufzeichnungszeit pro Gigabyte der SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
•	Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
•	Steuerung über die Funktionstasten des Telefons
•	Mitschneide- und Notizfunktion
•	Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp (anonym/Gruppe/extern/intern/Tür/Freiwerk)
•	Nachrichtenweiterleitung per Anruf und E-Mail
•	Abfrage von extern durch Rufnummernerkennung
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	LAN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
Maße (B x H x T):	223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
Gewicht:	980 g
Leistungsaufn.:	min. 2,4 W, max. 4,1 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten 
12.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 2600 IP
Tischtelefon mit Googles Android und Anrufbeantworterfunktion zum Anschluss in einem Netzwerk (LAN).
Anschlussmöglichkeiten
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) Ethernet-Port zum Anschluss an das Netzwerk (LAN)
•	1x 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) Ethernet-Port zum Anschluss eines weiteren Gerätes (z. B. PC)
•	Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)
•	1 Modulanschluss für maximal 3 Beistellmodule COMfortel Xtension300
•	1 Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG) 
•	1 Steckplatz für eine SD-/SDHC-Speicherkarte
(SD-Karte bis 16 Gigabyte einsetzbar)
Leistungsumfang
•	Großes 4,3‘‘ TFT-Farbdisplay mit 480 x 272 Pixeln, Touchfunktion (resistiv) sowie automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	SIP-konform nach RFC 3261
•	Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tastensteuerung
•	Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	15 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	Mehr als 2.000 Adressbucheinträge im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Einfache Synchronisierung von Kalender- und Kontaktdaten sowie E-Mails mit Microsoft® Exchange, Google™, TelekomCloud, iCloud, Yahoo (ActiveSync, CardDAV und CalDAV) – Aktivierung durch kostenpflichtige Freischaltung
•	Unterstützung von IP-Video-Türstationen
•	Stromsparfunktion
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update 
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
•	Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
•	Verschlüsselte Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
•	Integrierter VPN-Client (Open VPN / IPsec)
•	VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
Voicemail-Funktion
•	Aktivierung durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
•	30 Stunden Aufzeichnungszeit pro Gigabyte der SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
•	Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
•	Steuerung über die Funktionstasten des Telefons
•	Mitschneide- und Notizfunktion
•	Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp (anonym/Gruppe/extern/intern/Tür/Freiwerk)
•	Nachrichtenweiterleitung per Anruf und E-Mail
•	Abfrage von extern durch Rufnummernerkennung
Technische Daten
Farbe:	schwarz, weiß
Zubehör:	LAN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
Maße (B x H x T):	275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
Gewicht:	1,05 kg
Leistungsaufn.:	min. 2,4 W, max. 4,1 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten 
13.	Systemtelefon 
Auerswald COMfortel® 3600 IP
Tischtelefon mit Googles Android und Anrufbeantworterfunktion zum Anschluss in einem Netzwerk (LAN).
Anschlussmöglichkeiten
•	1 Gigabit-Ethernet-Port zum Anschluss an das Netzwerk (LAN)
•	1 Gigabit-Ethernet-Port zum Anschluss eines weiteren Gerätes (z. B. PC)
•	Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af) oder Steckernetzteil
•	1 Modulanschluss für maximal 3 Beistellmodule COMfortel Xtension300
•	1 Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
•	1 Steckplatz für eine SD-/SDHC-Speicherkarte
(SD-Karte bis 16 Gigabyte einsetzbar)
•	2 USB-Host 2.0, 1 x vorbelegt mit USB-Bluetooth®-Dongle
•	1 Anschluss für ein optionales Steckernetzteil, nur in Verbindung mit COMfortel Xtension300 notwendig
Leistungsumfang
•	Großes 5‘‘ TFT-Farbdisplay mit 800 x 480 Pixeln, Touchfunktion (kapazitiv) sowie automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
•	SIP-konform nach RFC 3261
•	Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tastensteuerung
•	Display-LED zur Signalisierung von aktiven Gesprächen, eingehemden und vergeblichen Anrufen
•	Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
-	Menu, zum Einleiten von Programmierfunktionen
-	Home, zum Abbrechen des Programmiermodus bzw. Rückkehr in den Ruhezustand
-	Mikrofon-Stumm (mit LED), zum Stummschalten des Mikrofons im Gesprächszustand
-	Lautsprecher (mit LED), zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens
-	Plus/Minus, zum Anpassen der Lautstärke für Freisprechen, Lauthören, Handapparat und Klingelton
-	Telefonbuch, zum Aufruf des lokalen und zentralen Telefonbuchs
-	Wahlwiederholung, zum Wählen der 30 zuletzt gewählten Rufnummern
-	Nachrichtentaste (mit LED) zum Öffnen der Anruferliste
-	Hook-Taste, zusätzlicher Gabelumschalter zum Abheben oder Auflegen
-	R-Taste, für Rückfrage, Vermitteln oder Makeln zwischen zwei Verbindungen
-	4-Wege-Navigationskreuz inkl. OK, zum Navigieren und Auswählen in Listen
•	15 frei programmierbare Multifunktionstasten mit LED zur Steuerung von Anlagenfunktionen
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
•	Zugriff auf die zentralen Anlagenadressbücher
•	Mehr als 2.000 Adressbucheinträge im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Einfache Synchronisierung von Kalender- und Kontaktdaten sowie E-Mails mit Microsoft® Exchange, Google™, TelekomCloud, iCloud, Yahoo (ActiveSync, CardDAV und CalDAV)
•	Unterstützung von IP-Video-Türstationen
•	Stromsparfunktion
•	Automatisches Freisprechen bei internen Nebenstellengesprächen programmierbar (InterCom)
•	Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
•	Automatisches Software-Update 
•	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
•	Weitergabe von Rufen ohne vorherige Annahme (Call Deflection)
•	Tonwahl während der Verbindung
•	Mikrofonstummschaltung
•	Bluetooth®-Schnittstelle zur Präsenzerkennung und Headsetanbindung
•	Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
•	Verschlüsselte Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
•	Integrierter VPN-Client (Open VPN / IPsec)
•	VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
Datenschnittstelle (USB-Host)
•	USB-Speicher bis 32 Gigabyte anschließbar zur Sicherung der Gerätekonfiguration und für Updates
Voicemail-Funktion
•	Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
•	Max. 60 Stunden Aufzeichnungszeit im internen Speicher
•	Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
•	Steuerung über die Funktionstasten des Telefons
•	Mitschneide- und Notizfunktion
•	Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp (anonym/Gruppe/extern/intern/Tür/Freiwerk)
•	Nachrichtenweiterleitung per Anruf und E-Mail
•	Abfrage von extern durch Rufnummernerkennung
Technische Daten
Farbe:	schwarz
Zubehör:	LAN-Anschlusskabel, RJ-45/RJ-45, ca. 3m
	Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	275 mm x 148/170/190 mm x 210 mm
Gewicht:	1200 g
Leistungsaufn.:	min. 3,3 W, max. 14 W (ohne Tastenerweiterungsmodule COMfortel Xtension300)
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten 
14.	Tastenerweiterung
Auerswald COMfortel® Xtension300
Erweiterung für COMfortel 2600, 2600 IP und 3600 IP, mit 30 frei programmierbaren Multifunktionstasten, jeweils mit 3-farbigen LEDs
Leistungsumfang
•	30 frei programmierbare Multifunktionstasten mit 3-farbiger LED-Signalisierung für über 50 verschiedene Funktionen:
•	Je Telefon sind bis zu 3 Tastenerweiterungsmodule anschließbar
•	Signalverbindung erfolgt über Systemanschluss 4-adrig mit RJ-11-Westernstecker
•	Mechanische Kopplung der Erweiterung an das Basis-Endgerät
•	Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
•	Funktionen der frei programmierbaren Multifunktionstasten: 
-	Belegtlampen-, Wartefeld-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten
-	3-farbige LEDs zur Signalisierung von Teilnehmer-, Linien- und Funktionszuständen
-	2 Funktionen je Taste möglich (2 Ebenen)
Technische Daten
Farbe:	schwarz, weiß
Zubehör:	Anschlusskabel mit RJ-11-Westernstecker, Verbindungsmaterial
Maße (B x H x T):	120 mm x 68/90/110 mm x 210 mm
Gewicht:	310 g
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
15.	IP-DECT-Systemtelefon
Auerswald COMfortel® M-100
Schnurloses Systemtelefon mit DECT/GAP-Technik und mehrzeiligem Farbdisplay zum Betrieb am IP-DECT-System COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-650 IP.
Anschlussmöglichkeiten 
•	1 Micro-USB-Anschluss zum Laden durch direkten Anschluss des Steckernetzteils oder Einführen in optionale USB-Ladeschale.
Leistungsumfang
•	Beleuchtetes Farbdisplay (TFT) mit 65.536 Farben und 128 x 160 Pixel
•	Datum und Uhrzeit im Display
•	DECT-Verschlüsselung
•	4-Wege-Navigationskreuz
•	2 Softkeys
•	Tastatursperre per Tastendruck oder automatisch
•	10 Klingeltöne, Unterscheidung intern/extern
•	Lautstärke des Hörers und der Klingeltöne einstellbar
•	Mikrofon Stummschaltung
•	Hinweistöne (Akku, Reichweite, Nachrichten) einstellbar
•	Stummschaltung aller Töne (silent mode)
•	Signalisierung im silent mode durch Displaybeleuchtung, Vibrationsruf, kurzen Rufton
•	Gesprächsliste mit max. 40 Einträgen für eingehende Rufe, verpasste Rufe, gewählte Rufnummern und geführte Gespräche
•	Rückruf aus der Gesprächsliste
•	Kurzwahl für 10 Rufnummern 
•	Vibrationsalarm
•	Rufannahme mit jeder Taste einstellbar
•	Automatische Rufannahme einstellbar
•	Automatisches Login für Roaming zwischen zwei verschiedenen DECT-Installationen
•	Freisprechen/Lauthören
•	Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Adressbüchern der Anlage
•	Telefonbuch, 50 Einträge (vier Rufnummern pro Name) lokal im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Bis zu 15 Stunden Sprechzeit
•	Bis zu 150 Stunden Standby-Zeit
Technische Daten
Farben:	schwarz, weiß, rot, blau oder grün
Zubehör:	Akku, Ladeschale und Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	50 mm x 150 mm x 20 mm
Gewicht:	105 g (Mobilteil inkl. Akku)
130 g (Ladeschale)
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
16.	IP-DECT-Systemtelefon
Auerswald COMfortel® M-210
Schnurloses Systemtelefon mit DECT/GAP-Technik und mehrzeiligem Farbdisplay zum Betrieb am IP-DECT-System COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-650 IP.
Anschlussmöglichkeiten 
•	Kontaktleiste zur Akkuladung in mitgelieferter Ladeschale
•	Bluetooth®-Schnittstelle zum Anschluss drahtloser Headsets
Leistungsumfang
•	Beleuchtetes Farbdisplay (TFT) mit 65.536 Farben und 128 x 160 Pixel
•	Datum und Uhrzeit im Display
•	DECT-Verschlüsselung
•	4-Wege-Navigationskreuz
•	2 Softkeys
•	Bluetooth V.2.1 Interface zur Verwendung eines Headsets
•	Tastatursperre per Tastendruck oder automatisch
•	10 Klingeltöne, Unterscheidung intern/extern
•	Lautstärke des Hörers und der Klingeltöne einstellbar
•	Mikrofon Stummschaltung
•	Hinweistöne (Akku, Reichweite, Nachrichten) einstellbar
•	Stummschaltung aller Töne (silent mode)
•	Signalisierung im silent mode durch Displaybeleuchtung, Vibrationsruf, kurzen Rufton
•	Gesprächsliste mit max. 40 Einträgen für eingehende Rufe, verpasste Rufe, gewählte Rufnummern und geführte Gespräche
•	Rückruf aus der Gesprächsliste
•	Kurzwahl für 10 Rufnummern 
•	Vibrationsalarm
•	Rufannahme mit jeder Taste einstellbar
•	Automatische Rufannahme einstellbar
•	Automatisches Login für Roaming zwischen zwei verschiedenen DECT-Installationen
•	Separate R-Taste für Vermittlungsfunktionen
•	Freisprechen/Lauthören
•	Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Adressbüchern der Anlage
•	Telefonbuch, 250 Einträge (vier Rufnummern pro Name) lokal im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Sprechzeit bis 24 Std. / bis 16 Std. bei aktivem Bluetooth
•	Standby-Zeit bis 130 Std. / bis 119 Std. bei aktivem Bluetooth
Technische Daten
Farben:	schwarz/silber
Zubehör:	Akku, Ladeschale und Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	48 mm x 146 mm x 19 mm
Gewicht:	110 g (Mobilteil inkl. Akku)
130 g (Ladeschale)
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
17.	IP-DECT-Systemtelefon
Auerswald COMfortel® M-310
Schnurloses Systemtelefon mit DECT/GAP-Technik, IP64 Zertifizierung und mehrzeiligem Farbdisplay zum Betrieb am IP-DECT-System COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-650 IP
Anschlussmöglichkeiten 
•	Kontaktleiste für Akkuladung in mitgelieferter Ladeschale
•	Headset-Anschluss (2,5 mm Klinkenbuchse)
Leistungsumfang
•	Beleuchtetes Farbdisplay (TFT) mit 65.536 Farben und 128 x 160 Pixel
•	IP64-Klassifizierung
•	Desinfektionsmittelresistente Membrantastatur
•	Separat programmierbare Alarmtaste
•	Datum und Uhrzeit im Display
•	DECT-Verschlüsselung
•	4-Wege-Navigationskreuz
•	2 Softkeys
•	Tastatursperre per Tastendruck oder automatisch
•	10 Klingeltöne, Unterscheidung intern/extern
•	Lautstärke des Hörers und der Klingeltöne einstellbar
•	Mikrofon-Stummschaltung
•	Hinweistöne (Akku, Reichweite, Nachrichten) einstellbar
•	Stummschaltung aller Töne (silent mode)
•	Signalisierung im silent mode durch Displaybeleuchtung, Vibrationsruf, kurzen Rufton
•	Gesprächsliste mit max. 40 Einträgen für eingehende Rufe, verpasste Rufe, gewählte Rufnummern und geführte Gespräche
•	Rückruf aus der Gesprächsliste
•	Kurzwahl für 10 Rufnummern 
•	Vibrationsalarm
•	Rufannahme mit jeder Taste einstellbar
•	Automatische Rufannahme einstellbar
•	Automatisches Login für Roaming zwischen zwei verschiedenen DECT-Installationen
•	Separate R-Taste für Vermittlungsfunktionen
•	Freisprechen/Lauthören
•	Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen Telefonbuch und den zentralen Adressbüchern der Anlage
•	Telefonbuch, 250 Einträge (vier Rufnummern pro Name) lokal im Telefon
•	Namenssuche in den zentralen Adressbüchern der Telefonanlage und im Adressbuch des Telefons
•	Bis zu 23 Stunden Sprechzeit
•	Bis zu 118 Stunden Standby-Zeit
Technische Daten
Farben:	weiß/türkis
Zubehör:	Akku, Ladeschale und Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	50,4 mm x 148 mm x 20 mm
Gewicht:	111 g (Mobilteil inkl. Akku)
130 g (Ladeschale)
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
18.	IP-DECT-Server inkl. Basis zum Aufbau eines mehrzelligen DECT-Systems
Auerswald COMfortel® WS-400 IP
Professioneller IP-DECT Server mit 6 VoIP-Kanälen für 12 DECT-Handsets. Erweiterung auf Mehrzellen-Server, 12 VoIP-Kanäle und 30 DECT-Handsets möglich.
Leistungsumfang
•	Anmeldung von max. 12 Handsets, Erweiterung auf 30 Handsets möglich
•	Verbindung zur Telefonanlage über 6 parallele VoIP-Kanäle, Erweiterung auf bis zu 12 VoIP-Kanäle möglich
•	Freischaltung zu einem Mehrzellen-Server mit der Möglichkeit der Erweiterung des Funkbereichs um 3 zusätzliche Funkzellen
•	Seamless Handover – unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Funkzellen innerhalb des DECT-Multizellen-Systems
•	Hohe Sprachqualität und sichere Kommunikation
•	Komfortable Konfiguration des kompletten IP-DECT Mehrzellen-Systems über Weboberfläche 
•	Automatisches Laden von Einstellungen (Provisioning) über HTTP/HTTPS/TFTP für die komplette DECT-Infrastruktur inkl. Handsets
•	Priorisierung der Sprachpakete (DiffServ)
•	Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q/p
•	VoIP-Codecs G.711 μ-Law/a-Law, G.726 und optional G.729
•	Stromversorgung über Ethernet (PoE – Power over Ethernet)
Technische Daten
Maße (B x H x T):	100 mm x 100 mm x 38 mm
Gewicht:	120 g 
Leistungsaufn.:	max. 3 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
19.	IP-DECT-Server zum Aufbau eines mehrzelligen DECT-Systems
Auerswald COMfortel® WS-650 IP
Professioneller IP-DECT Mehrzellen-Server mit 32 VoIP-Kanälen für 30 DECT-Handsets. Erweiterung auf 1.024 VoIP-Kanäle und 4.096 DECT-Handsets möglich.
Leistungsumfang
•	Anmeldung von max. 30 Handsets, Erweiterung auf 4.096 Handsets möglich
•	Verbindung zur Telefonanlage über 32 parallele VoIP-Kanäle, Erweiterung auf bis zu 1.024 VoIP-Kanäle möglich
•	Flexible Erweiterung der Funkabdeckung mit bis zu 1024 Basen
•	Seamless Handover – unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Funkzellen innerhalb des DECT-Multizellen-Systems
•	Hohe Sprachqualität und sichere Kommunikation
•	Komfortable Konfiguration des kompletten IP-DECT Mehrzellen-Systems über Weboberfläche 
•	Automatisches Laden von Einstellungen (Provisioning) über HTTP/HTTPS/TFTP für die komplette DECT-Infrastruktur inkl. Handsets
•	Priorisierung der Sprachpakete (DiffServ)
•	Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
•	VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q/p
•	VoIP-Codecs G.711 μ-Law/a-Law, G.726 und optional G.729
Technische Daten
Maße (B x H x T):	440 mm x 199 mm x 44 mm
Gewicht:	2,35 kg 
Leistungsaufn.:	max. 2 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
20.	IP-DECT-Basis zum Aufbau eines mehrzelligen DECT-Systems
Auerswald COMfortel® WS-Base
IP-DECT Mehrzellen-Basis zur Erweiterung der Funkabdeckung eines Auerswald Mehrzellen-Systems basierend auf COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP.
Leistungsumfang
•	Flächendeckende Erreichbarkeit
•	11 gleichzeitige Gesprächskanäle pro Funkzelle
•	Seamless Handover - unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Funkzellen
•	Synchronisierung der DECT-Basisstation über Luftschnittstelle
•	Komfortable Konfiguration des kompletten IP-DECT Mehrzellen-Systems über Weboberfläche 
•	Stromversorgung über Ethernet (PoE – Power over Ethernet)
•	Einfache Wand- oder Deckenmontage
Technische Daten
Maße (B x H x T):	100 mm x 100 mm x 38 mm
Gewicht:	130 g 
Leistungsaufn.:	max. 1 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
21.	DECT Repeater
Auerswald COMfortel® WS-R2
Repeater zur Reichweitenerhöhung in Verbindung mit COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-Base. Verwendbar mit COMfortel M-100, M-200 sowie M-300 Handsets. Im Empfangsbereich des Repeaters sind bis zu 2 Gespräche gleichzeitig möglich. 
Leistungsumfang
•	Bis zu 3 Repeater zur Reichweitenoptimierung pro COMfortel WS-Base möglich
•	2 simultane Gespräche pro Repeater Funkzelle
•	Inbetriebnahme- und Konfigurationssoftware für Microsoft Windows (per Download verfügbar, separates Programmierkit erforderlich) 
•	LED zur Signalisierung von Betriebs- und Funktionszuständen
•	Einfache Wand- oder Deckenmontage
•	Wand- und Deckenmontage
Technische Daten
Zubehör:	Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	100 mm x 100 mm x 38 mm
Gewicht:	160 g
Leistungsaufn.:	max. 1,5 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
22.	DECT Repeater
Auerswald COMfortel® WS-R4
Repeater zur Reichweitenerhöhung in Verbindung mit COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-Base. Verwendbar mit COMfortel M-100, M-200 sowie M-300 Handsets. Im Empfangsbereich des Repeaters sind bis zu 4 Gespräche gleichzeitig möglich. 
Leistungsumfang
•	Bis zu 3 Repeater zur Reichweitenoptimierung pro COMfortel WS-Base möglich
•	4 simultane Gespräche pro Repeater Funkzelle
•	Inbetriebnahme- und Konfigurationssoftware für Microsoft Windows (per Download verfügbar, separates Programmierkit erforderlich) 
•	LED zur Signalisierung von Betriebs- und Funktionszuständen
•	Einfache Wand- oder Deckenmontage
•	Wand- und Deckenmontage
Technische Daten
Zubehör:	Steckernetzteil
Maße (B x H x T):	100 mm x 100 mm x 38 mm
Gewicht:	160 g
Leistungsaufn.:	max. 1,5 W
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten
23.	Adapter zur Umsetzung von UP0- auf S0-Schnittstelle
Auerswald UP0/S0-Adapter
Umsetzer von 2-Draht-UP0 auf 4-Draht-S0. Zum Betrieb von S0-Endgeräten an UP0-2-Draht-Schnittstellen. 
Leistungsumfang
•	1 digitaler ISDN-UP0-Anschluss 
•	2 digitale ISDN-S0-Anschlüsse zum Anschluss von Systemtelefonen oder Standard-ISDN-Endgeräten
•	Mehrgeräteanschluss intern, Euro-ISDN (DSS1) und herstellerspezifisch, für den gleichzeitigen Betrieb von System- und ISDN-Endgeräten, 2 B- (64 Kbit/s) und 1 D-Kanal (16 Kbit/s), Reichweite bis zu 200 m, 4-adrig
•	Tisch- oder Wandmontage
Technische Daten
Farbe:	lichtgrau (weiß)
Zubehör:	Anschlusskabel mit RJ-45 / RJ-11-Westernstecker
Maße:	Ø 95 mm x 33 mm
Gewicht:	100 g
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten